






















附件

江苏省电梯扫码检测方式及要求

电梯自行检测单位可通过阳光检测APP进行扫码检测，各设区市市场监管局可以结合实际对扫码方式和要求进行优化调整。扫码检测方式及要求如下：
一、下载与登录

（一）应用下载。安卓手机打开手机浏览器扫描下方二维码，进行应用下载与安装。
[image: image1.png]%

Fa




（二）单位登录。检测单位访问省特种设备企业服务云平台（http://218.94.59.118:9611/tejcbes/#/portal）网址，点击【登陆】按钮，选择【检测单位】类型，填写社会信用代码与密码，并点击【登录】按钮。
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（三）账号激活。点击【单位管理】菜单，选择【电梯检测人员管理】模块进行人员账号激活。
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选择需要开通账号的人员点击【更多】按钮进行人员激活，激活后账号开通成功。
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（四）账号管理与密码重置。点击【单位管理】菜单，选择【账号管理】模块进行账号管理。
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（五）个人登录。填写个人身份证账号与密码，点击【登录】按钮即可登录系统。
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二、电梯检测打卡

（一）打卡方式。依据所在地设区市要求进行人脸识别或人脸拍照打卡，人脸识别打卡需采集人脸信息，比对通过后方可进行检测作业；人脸拍照打卡即在检测作业中进行人脸拍照。以下为人脸识别方式操作说明：
初次登录账号后，需进行人脸采集，点击【人脸采集】模块，进行人脸录入；点击【开始认证】按钮进行认证，确认人脸信息正确后，点击【确认】按钮完成人脸采集认证；点击【人脸采集】模块可查看信息。确保摄像头无遮挡，所处环境光线良好，有助于提高识别精准度。
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（二）打卡签到。点击【待签到】模块，进行电梯检测设备打卡签到；选择需要签到的设备，并点击【打卡签到】按钮。检测受理审核通过后，方可进行检测电梯打卡签到。
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确认打卡签到电梯类别与设备驱动类型，选择协同人员。
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现场检测人员需依据要求采取人脸识别或人脸拍照方式进行打卡，人脸识别方式需进行人脸核验，人脸核验完成，进行下一步；人脸拍照方式需进行人脸拍照，拍照完成后，进行下一步。
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注：此时协同人员登陆本人账号后不可再次进行认领打卡，只有与同组检测人员完成当前任务才可进行下一台电梯打卡，协同人员只能查看当前检测打卡记录信息，如下图所示：
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按照检测规则要求对关键检测项目（主开关工作制动器状态监测功能，出入口区域，铭牌与标志，梯级、踏板缺失保护，检测备忘录）进行拍照打卡，点击【拍照】按钮进行拍照上传，照片上传完成后，点击进行下一步。打卡项目将结合实际动态调整，如所在设区市另有要求，按所在设区市要求执行。
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填写电梯设备使用情况，检测人员进行签字确认，确认无误后点击【提交】按钮进行提交保存。
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（三）检测记录。点击【检测记录】模块，可查询电梯检测信息。
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（四）数据上传。点击【数据上传】模块，可上传暂存图片数据信息。
[image: image24.png]3K =-2403280925489939 FRiMLE!

REEIE LT



[image: image25.png]g L&

| PIEEERARHARRERAS B

BiEMmS: 032557
EBABAIE Fmmmm

RMETE):
I — s

B

Hv M SoMENE -

| PIBEEEARHARRERAS

BiIEMmS: 032557
AU E: LSRN T AL SN

HRRBE): b 0





（五）签名配置。点击【签名配置】模块，可设置账号签名。
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鼓励电梯自行检测单位采用嵌入方式将相关功能接入检测单位现有电梯检测管理系统，实现集成化、便利化、高效化。
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