2020年江苏省成品油产品质量监督抽查

实施细则
1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的成品油（包括车用汽油、车用乙醇汽油（E10）、车用乙醇汽油调和组分油、车用柴油、船用燃料油）质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法

2.1油库采样

针对油库抽样时，应随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样代表性要求，即满足油罐内油高不低于60cm即可。取样时，应在待销储罐、槽内抽取，依据GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》的规定，分上中下分层取样并混合均匀。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品和备用样品的用量一般较小，销售方会免费提供。如果不免费提供，可按实际价格购买，检验用样品和备用样品按要求均由抽样人员带回，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

车用汽油类产品属于易燃品，不存在电商平台采样。
3.检验依据
表1  汽油类检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	研究法辛烷值
	GB 17930-2016《车用汽油》 

GB 18351-2017 《车用乙醇汽油（E10）》
GB 22030-2017《车用乙醇汽油调和组分油》
	GB/T5487-2015

	2
	抗爆指数
	
	GB/T5487-2015

GB/T 503-2016

	3
	密度
	
	GB/T 1884-2000

GB/T 1885-1998

SH/T0604-2000

	4
	铅含量
	
	GB/T8020-2015

	5
	馏程
	
	GB/T6536-2010

	6
	蒸气压
	
	GB/T8017-2012

SH/T0794-2007

	7
	胶质
	
	GB/T8019-2008

	8
	硫含量
	
	SH/T0689-2000

GB/T11140-2008

SH/T0253-1992

ASTM D7039-2015

	9
	苯含量
	
	SH/T 0713-2002

SH/T 0693-2000

	10
	芳烃含量
	
	GB/T 11132-2008

NB/SH/T 0741-2010

GB/T 30519-2014

	11
	烯烃含量
	
	GB/T 11132-2008

NB/SH/T 0741-2010

GB/T 30519-2014

	12
	醇类及醚类（氧含量）、甲醇
	
	NB/SH/T 0663-2014

	13
	铁含量
	
	SH/T 0712-2002

	14
	锰含量
	
	NB/SH/T 0711-2019


表2  车用柴油检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	硫含量
	GB 19147-2016 《车用柴油》
	SH/T 0689

	2
	酸度
	
	GB/T 258

	3
	多环芳烃含量
	
	SH/T 0806

	4
	润滑性 校正磨痕直径（60℃）
	
	SH/T0765

	5
	凝点
	
	GB/T 510

	6
	冷滤点
	
	SH/T 0248

	7
	闪点
	
	GB/T 261

	8
	馏程
	
	GB/T 6536

	9
	密度
	
	GB/T 1884

	10
	脂肪酸甲脂含量
	
	NB/SH/T 0916

	11
	十六烷值
	
	GB/T 386

	12
	十六烷指数
	
	SH/T 0694


表3  燃料油检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	运动黏度
	GB 17411-2015《船用燃料油》
	GB/T 265

	2
	密度
	
	GB/T1884

	3
	十六烷指数
	
	SH/T 0694

	4
	硫含量
	
	SH/T 0689

	5
	闪点
	
	GB/T 261

	6
	酸值
	
	GB/T 7304

	7
	倾点
	
	GB/T 3535

	8
	外观
	
	目测

	9
	润滑性
	
	SH/T 0765


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》
GB 18351-2017 《车用乙醇汽油（E10）》
GB 22030-2017《车用乙醇汽油调和组分油》

GB 19147-2016《车用柴油》

GB17411-2015《船用燃料油》
4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

