附件2
长三角地区民用水表燃气表出厂检定与首次
强制检定合并实施资质互认试点抽样

检定规则（试行）

一、适用范围

在长三角地区民用水表燃气表出厂检定与首次强制检定合并实施资质互认试点中，市场监管部门委托计量检定机构对经出厂检定合格的水表燃气表进行安装前抽样检定。

二、引用文件

JJG 162  饮用冷水水表检定规程

JJG 577  膜式燃气表检定规程

GB/T 2828.2 计数抽样检验程序 第2部分：按极限质量（LQ）检索的孤立批检验抽样方案

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

三、基于批极限质量水平的抽样判定方法

1. 抽样批的形成

市场监管部门指定法定计量检定机构，根据供水供气公用企业申请备案情况，对水表燃气表进行抽样检定。形成抽样批的水表燃气表应具有相同的生产企业、型号规格、准确度等级和其他计量特性，依据相同产品标准和技术要求生产，生产日期间隔不超过半年。

2. 抽样
本规则采用极限质量水平LQ=0.5%的抽样方案。一次抽样批量N、样本量n和可接受的不合格数Ac参照GB/T 2828.2-2008标准规定，详见下表。
一次抽样批量、样本量和可接受的不合格数

	序号
	批量N
	样本量n
	可接受的不合格数Ac

	1
	1～200
	全部样本
	0

	2
	201～280
	200
	0

	3
	281～500
	280
	0

	4
	501～1200
	380
	0

	5
	1201～3200
	430
	0

	6
	3201～10000
	450
	0

	7
	10001～35000
	500
	0


抽样人员应在供水供气公用企业指定的合格样品库中遵循随机抽取原则进行样表的抽取，对于已包装成箱的，可按整箱进行随机抽取。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，具体参照GB/T 10111标准要求。

样品数量大于35000台的，可分批进行抽检。

3. 样表的检定
抽取的样表按照JJG 162、JJG 577检定规程中规定的首次检定项目进行检定。

4. 样本不合格数的确定
单个样本检定结果为不合格的作为1个不合格，将各样本的不合格数累加，得到该抽样批的不合格总数d。如出现由于运输原因导致的外观损坏问题，经核实无误，不计入不合格数量，但不得继续安装使用，由生产企业和公用企业自行沟通调换。
5. 样本批的合格判定
当d=0时，判定该批计量器具符合要求；

当d>0时，判定该批计量器具不符合要求。
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