省市场监管局发布

2020年2季度婴幼儿用品、儿童玩具

产品质量监督抽查情况通报
2020年2季度，江苏省市场监管局组织对婴幼儿用品、儿童玩具产品质量进行了监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、抽查情况

（一）抽查结果

本次共抽查婴幼儿奶嘴、婴幼儿背带（袋）、童车3种婴幼儿用品产品129批次，其中合格107批次，平均合格率为82.9%。按抽样渠道统计，在生产企业抽样16批次，合格14批次，合格率为87.5%。实体店购样71批次，合格60批次，平均合格率为84.5%；在电商平台购样42批次，合格37批次，平均合格率为88.1%。按产品种类统计，抽查婴幼儿奶嘴49批次，合格44批次，合格率为89.8%；抽查婴幼儿背带（袋）30批次，合格21批次，合格率为70%；抽查童车50批次，合格42批次，合格率为84%。

共抽查弹射玩具、电玩具、金属玩具、毛绒玩具、木制玩具、塑胶玩具、娃娃玩具7种儿童玩具400批次，其中合格372批次，平均合格率为93%。按抽样渠道统计，在生产企业抽样18批次，合格17批次，合格率为94.4%。实体店购样268批次，合格254批次，平均合格率为94.8%；在电商平台购样114批次，合格101批次，平均合格率为88.6%。按产品种类统计，抽查弹射玩具40批次，合格35批次，合格率为87.5%；抽查电玩具40批次，合格31批次，合格率为77.5%；抽查金属玩具40批次，合格40批次，合格率为100%。抽查毛绒玩具40批次，合格40批次，合格率为100%；抽查塑胶玩具123批次，合格113批次，合格率为91.9%；抽查木质玩具77批次，合格73批次，合格率为94.8%；抽查娃娃玩具40批次，合格40批次，合格率为100%。
1、按样品来源

表1：产品不同样品来源抽查结果

	产品类别
	样品来源
	抽样批次
	合格批次
	合格率

	婴幼儿奶嘴
	生产企业
	3
	2
	

	
	实体店
	24
	20
	

	
	电商平台
	淘宝
	3
	3
	

	
	
	天猫
	6
	6
	

	
	
	京东
	3
	3
	

	
	
	苏宁易购
	6
	6
	

	
	
	孩子王
	2
	2
	

	
	
	唯品会
	1
	1
	

	
	
	拼多多
	1
	1
	

	
	合计
	49
	44
	89.8%

	婴幼儿背带（袋）
	生产企业
	1
	0
	

	
	实体店
	21
	15
	

	
	
	
	
	

	
	电商平台
	天猫
	4
	3
	

	
	
	京东
	1
	1
	

	
	
	苏宁易购
	2
	1
	

	
	
	小米有品
	1
	1
	

	
	合计
	30
	21
	70.0%

	童车
	生产企业
	12
	12
	

	
	实体店
	26
	15
	

	
	电商平台
	天猫
	5
	4
	

	
	
	京东
	3
	2
	

	
	
	苏宁易购
	4
	3
	

	
	合计
	30
	21
	70.0%

	弹射玩具
	实体店
	28
	24
	

	
	
	
	
	

	
	电商平台
	天猫
	4
	4
	

	
	
	京东
	4
	4
	

	
	
	苏宁易购
	3
	1
	

	
	
	1号店
	2
	2
	

	
	合计
	40
	35
	87.5%

	电玩具
	生产企业
	2
	1
	

	
	实体店
	18
	15
	

	
	电商平台
	天猫
	6
	4
	

	
	
	苏宁易购
	5
	4
	

	
	
	京东
	4
	4
	

	
	
	淘宝
	4
	3
	

	
	
	拼多多
	1
	0
	

	
	合计
	40
	31
	77.5%

	塑胶玩具
	生产企业
	5
	5
	

	
	实体店
	88
	82
	

	
	电商平台
	淘宝
	4
	4
	

	
	
	一号店
	5
	5
	

	
	
	天猫
	5
	5
	

	
	
	京东
	4
	4
	

	
	
	阿里巴巴
	5
	2
	

	
	
	当当
	2
	2
	

	
	
	苏宁易购
	5
	4
	

	
	合计
	123
	113
	91.9%

	木质玩具
	生产企业
	5
	5
	

	
	实体店
	52
	51
	

	
	电商平台
	淘宝
	2
	2
	

	
	
	一号店
	1
	0
	

	
	
	天猫
	5
	5
	

	
	
	京东
	4
	3
	

	
	
	拼多多
	1
	1
	

	
	
	阿里巴巴
	1
	0
	

	
	
	当当
	1
	1
	

	
	
	苏宁易购
	5
	5
	

	
	合计
	77
	73
	94.8%


2、按价格区间

表3：不同售价产品抽查结果

	类别
	单价（元）
	抽查批次
	合格批次
	合格率

	婴幼儿奶嘴
	＜5
	5
	3
	　

	
	5～25
	26
	25
	　

	
	＞25
	17
	15
	　

	
	小计
	48
	43
	90%

	婴幼儿背带（袋）
	≤100
	8
	4
	　

	
	100~200
	5
	2
	　

	
	≥200
	17
	15
	　

	
	小计
	30
	21
	70%

	童车
	≤300
	19
	13
	　

	
	＞300
	31
	29
	　

	
	小计
	50
	42
	84%

	弹射玩具
	≤20
	12
	11
	　

	
	21~40
	5
	3
	　

	
	41~100
	18
	17
	　

	
	＞100
	5
	4
	　

	
	小计
	40
	35
	87.5%

	电玩具
	≤50
	13
	8
	　

	
	51~100
	19
	16
	　

	
	≥100
	8
	7
	　

	
	小计
	40
	31
	77.5%

	塑胶玩具
	≤50
	85
	77
	　

	
	50～100
	33
	31
	　

	
	＞100
	5
	5
	　

	
	小计
	123
	113
	91.9%

	木制玩具
	≤50
	50
	47
	　

	
	50～100
	18
	17
	　

	
	＞100
	9
	9
	　

	
	小计
	77
	73
	94.8%


二、质量分析。
1.婴幼儿奶嘴。抽査产品49批次，合格44批次，合格率为89.8%。抽查不合格项目为挥发性物质、高锰酸钾消耗量2项指标，有1批次产品的挥发性物质、5批次产品的高锰酸钾消耗量项目不合格。
2.婴幼儿背带（袋）。抽査产品30批次，合格21批次，合格率为70%。抽查不合格项目为使用说明、pH值、纤维含量、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度5项指标，有5批次产品的使用说明、4批次产品的pH值、1批次产品的纤维含量、1批次产品的耐唾液色牢度、1批次产品的耐湿摩擦色牢度项目不合格。
3.童车。抽査产品50批次，合格42批次，合格率为84%。其中儿童推车抽查不合格项目为危险夹缝、折叠锁定装置；其他类童车抽查不合格项目为发热和非正常工作-可触及不同极性间绝缘短路下温升;婴儿学步车抽查不合格项目为防撞间距、危险夹缝及孔与开口、动态强度；儿童三轮车抽查不合格项目标志和使用说明-适用年龄和体重。有2批次产品的危险夹缝、1批次产品的折叠锁定装置、2批次产品的发热和非正常工作-可触及不同极性间绝缘短路下温升、1批次产品的防撞间距、1批次产品的危险夹缝及孔与开口、2批次产品的动态强度、1批次产品的标志和使用说明-适用年龄和体重项目不合格。
4.玩具（弹射玩具）。抽査产品40批次，合格35批次，合格率为87.5%。抽查不合格项目为机械和物理性能（一）正常使用-小球、机械和物理性能（一）-蓄能弹射玩具2项指标，有3批次产品的机械和物理性能（一）正常使用-小球、2批次产品的机械和物理性能（一）-蓄能弹射玩具项目不合格。
5.玩具（电玩具）。抽査产品40批次，合格31批次，合格率为77.5%。抽查不合格项目为增塑剂的含量、电玩具的安全、标志和使用说明、机械和物理性能4项指标，有1批次产品的增塑剂的含量、2批次产品的电玩具的安全、4批次产品的标志和使用说明、2批次机械和物理性能项目不合格。
6.玩具（木质玩具、塑胶玩具）。抽査产品200批次，合格186批次，合格率为93%。抽查不合格项目为机械与物理性能中的小零件，用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜，模塑玩具边缘，突出部件，刚性材料上的圆孔，某些特定玩具的形状、尺寸及强度（小球），磁体和磁性部件等项目和标识、使用说明9项指标，有3批次产品的机械与物理性能中的小零件、3批次产品的电玩具的安全、1批次产品的标志和使用说明、1批次机械和物理性能、1批次产品的增塑剂的含量、2批次产品的电玩具的安全、1批次产品的标志和使用说明、4批次机械和物理性能项目不合格。
三、消费建议

（一）婴幼儿奶嘴。
1. 购买

（1）购买时应检查产品标识，看清材质种类。我国国家标准中明确规定只有天然橡胶、顺式-1，4-聚异戊二烯橡胶、硅胶这三种橡胶能用于生产奶嘴。
（2）留意产品外观，尽量选择颜色均匀，包装完好的奶嘴。

（3）奶嘴的小孔有很多型号，主要有圆孔小号（S号）：适合于尚不能控制奶量的新生儿用；圆孔中号（M号）：适合于2~3个月、用S号吸奶费时太长的宝宝，用此奶嘴吸奶与吸妈妈乳房所吸出的奶量及所做的吸吮运动的次数非常接近；圆孔大号（L号）：适合于用以上两种奶嘴喂奶时间太长，但量不足、体重轻的宝宝；Y字型孔：适合于可以自我控制吸奶量，边喝边玩的宝宝使用；十字型孔：适合于吸饮果汁、米粉或其他粗颗粒饮品，也可以用来吃奶。 消费者可以根据需要给奶瓶配上合适的奶嘴。

2.使用
（1）奶嘴使用前应进行清洗和煮沸消毒，约2-3分钟。
（2）奶嘴上的洞孔在生产时按不同规格要求已经开好，使用前无需再用针开洞孔。 
（3）喂哺时奶嘴的头及颈部狭窄处均要包含在婴儿的口腔内，这样婴儿吸吮时更舒适。 
（4）按不同年龄段的婴儿选择不同阶段的奶嘴。按喂养食品的稀稠，挑选不同规格的奶嘴。不要认为洞孔越大宝宝吃起来就省力，因为洞孔过大，流量过快，孩子来不及吞咽容易吃呛。
（5）橡胶奶嘴因用天然橡胶材料制成，在用了一段时间后（约4-6周），奶嘴颜色变暗褐色，并带粘性时，表明橡胶已经老化，应及时更换。 如发现奶嘴上有裂痕也应及时更换。

（二）婴幼儿背带（袋）
1. 婴幼儿背带（袋）形体应饱满，弧线应自然，粘贴应平服，角应对称，面料应无明显瑕疵。缝合线迹应无空针、漏针、跳针现象。
2. 婴幼儿背带（袋）应缝合牢固，可用手稍使力拉一下，婴幼儿背带（袋）材质应柔软，填充物有弹性，背负时不应出现松垮或者过度紧缚的现象。背带长度应能灵活调节，锁定牢固。
（三）童车
1.购买
（1）看外观。童车表面不能有锋利的锐边、尖角、突出物，车架焊缝处不能有裂纹、气孔、夹渣，螺钉安装好后外露的螺纹长度不能过长。

（2）看“CCC”标记。儿童童车属于国家强制性认证的产品（3C认证）,消费者在选购时要看清所购买的童车产品是否有“CCC”认证标记。

2.使用
（1）家长在使用童车前应该认真阅读说明书，对说明书中提到的警告和建议多加关注。

（2）自己组装童车时，要按照说明书中安装方法来组装，或者咨询专业人士。

（3）使用童车要定期检查，检查内容包括童车的润滑、轮胎的气压、闸线的松紧以及纺织物缝合处是否破损等。

（四）玩具
1.购买
（1）使用玩具安全标志作为指导，在玩具包装上寻找警示信息或其他安全信息，如年龄警示标、特定危险的警示标、制造商或销售商的名称及地址、制造商或分销商的商标/标记。
（2）正确选择符合年龄段的玩具，避免购买带有可能会被吞下或吸入的小部件的玩具，包括小球体和未充气的气球，以及带有尖端或粗糙边缘的玩具。
2.使用

（1）在儿童使用前，请仔细查看玩具是否存在小零件、锐利的尖端或边缘、孔及间隙等，避免使用风险。

（2）玩具的包装袋或薄膜，特别是不透气带绳索的包装袋存在使用风险，应及时放置别处，避免儿童使用。
附件：2020年2季度婴幼儿用品、儿童玩具产品质量监督抽查情况汇总表
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